PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

LICITACION PUBLICA Nº 11 /09

ESPECIFICACIONES TECNICAS

   RENGLON Nº 1: FURGON MEDIANO ALTO, DIESEL        CANT: 1 (UNO)       PO: $96.710.-
Motor DIESEL turbo alimentado de 2700 cmt3 como mínimo, con una potencia mínima de 115 hp
Tracción 4 x 2, con rodado mínimo de 205 x 70 x R15.

Dirección asistida.-

Frenos de doble circuito hidráulico con discos en ejes delantero y trasero.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 5000 Mm. Ancho mínimo de1900 Mm. Alto mínimo de 2300 Mm.                                   Distancia mínima entre ejes de 3200 Mm.

Dimensiones interiores,  largo mínimo de 2800 Mm. Ancho mínimo de 1800 Mm.                                        Alto mínimo de 1881 Mm.                                   

Capacidad, en volumen de carga un mínima de 8 metros cúbicos, y en peso de carga un mínimo de 1500 Kg. Puerta lateral corrediza
Divisorio completo entre cabina y  sector carga. cinturones de seguridad y apoya cabezas para pasajeros. Llaves de rueda, criquet y cubierta de auxilio. Espejos retrovisores exteriores.  Color blanco. 

MODELO: Tipo Ducato 2.8 JTD Techo elevado o similar.
GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 2   FURGON MEDIANO DIESEL.                 CANT: 5 (CINCO)            PO: $91.010.-
Motor DIESEL o turbo diesel, de 2500 cmt3 como mínimo, con una potencia mínima de 90 hp. 

Tracción 4 x 2, con rodado mínimo de 205 x 70 x R15.  Dirección asistida.-

Frenos de doble circuito hidráulico con discos en ejes delantero y trasero.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 5000 Mm. Ancho mínimo de1900 Mm.                                         Alto mínimo de 2100 Mm. Distancia mínima entre ejes de 3200 Mm.

Dimensiones interiores,  largo mínimo de 2800 Mm. Ancho mínimo de 1800 Mm.  Alto mínimo de 1550 Mm.                                      

Capacidad, en volumen de carga un mínima de 8 metros cúbicos, y en peso de carga un mínimo de 1500 Kg.   Divisorio completo entre cabina y  sector carga. Cinturones de seguridad y apoya cabezas para pasajeros.  Llaves de rueda, criquet y cubierta de auxilio.  Espejos retrovisores exteriores.  Color blanco.

MODELO: Tipo Ducato Base o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLÓN Nº 3: CAMION  PARA EQUIPO DESOBSTRUCTOR/SUCCIONADOR                                                                   CANT: 1 (UNO)                               PO: $285.000.-
El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 5800 cmt3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 210 CV.   Tracción 6 x 2 y rodado 275 – 80R – 22.5.

Doble eje trasero, uno motriz.   Dirección hidráulica integral

Frenos neumáticos, con circuitos independientes, a tambor en eje delanteros y en eje traseros, de estacionamiento sobre eje trasero, a resorte, con comando manual.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 84100 Mm.  Ancho mínimo de 2400 Mm.                                        Despeje del suelo, delantero mínimo de 250 Mn. Despeje del suelo, trasero mínimo de 250 Mn.

Distancia entre ejes, mínima de 4300 Mn.

Distancia libre de cabina a eje trasero, mínimo de 3600 Mn.                                                                             

Capacidad total de carga a tierra de un mínima de 24 Tn..
Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros. Criquet, llave de ruedas, ruedas de auxilio, etc.  Espejos retrovisores exteriores.   Color blanco.
Para montar un Equipo Succionador Desobstructor Tipo Scorza SDS/7/4.
MODELO: Tipo Volkswagen 17.220/43 o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

 RENGLON Nº 4: CAMION  POTENCIA MINIMA 210 CV    CANT: 1 (UNO)             PO: $234.000.-
El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 5800 cm3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 210 CV. 
Tracción delantera 4 x 2 y rodado 275 – 80R – 22.5.  Dirección hidráulica integral

Frenos neumáticos, con circuitos independientes, a tambor en eje delanteros y en eje traseros, de estacionamiento sobre eje trasero, a resorte, con comando manual.

Dimensiones exteriores,  largo mínimo de 7500 mm. Ancho mínimo de 2400 mm.                                        Despeje del suelo, delantero mínimo de 250 mm. Despeje del suelo, trasero mínimo de 250 mn.

Distancia entre ejes, mínima de 4100 mm

Distancia libre de cabina a eje trasero, mínimo de 3300 mn.
Capacidad total de carga a tierra de un mínima de 16 Tn..

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros 

Espejos retrovisores exteriores.

Con rueda de auxilio y herramientas para su recambio. Color blanco

Para montar un Equipo Desobstructor Tipo Scorza DS 6.000.- C.
MODELO: Tipo Volkswagen 17.220/43 o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

   Renglón nº 5: CAMION CISTERNA.                   CANT: 1 (UNO)              PO: $218.700.-
El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 5000 cm3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 170 HP.   Tracción delantera 4 x 2 y rodado 11 R – 22.5.  Dirección hidráulica integral   Frenos neumáticos, con circuitos independientes, a tambor en eje delanteros y en eje traseros, de estacionamiento sobre eje trasero, neumático con resorte acumulador.
Dimensiones exteriores, largo mínimo de 7500 Mm. Ancho mínimo de 2300 Mm.                                        Despeje del suelo, delantero mínimo de 240 Mn. Despeje del suelo, trasero mínimo de 220 Mn.

Distancia entre ejes, mínima de 4100 Mn. Capacidad total de carga a tierra de un mínimo de 10 Tn.

Equipado con caja de transferencia y bomba elevadora de agua  . 

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros.

Espejos retrovisores exteriores.

Color blanco.
Para montar un Tanque acero inoxidable capacidad 10.000 litros.

MODELO: Tipo Volkswagen 13.180 E 111/43 o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 6:    CAMION  CHICO                          CANT: 1 (UNO)              PO: $121.410.-
El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 2900 cm3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 110 HP. 

Tracción  4 x 2, duales en eje trasero y rodado mínimo de 195 x 75R x 16 

Dirección hidráulica.

Frenos hidráulico asistidos, a disco en eje delanteros y en eje traseros podrán ser a campana o a disco y de estacionamiento sobre eje trasero, accionamiento mecánico.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 6100 Mm. Ancho mínimo de 1950 Mm.                                         Alto mínimo s/carga de 2000 Mn.

Distancia entre ejes, mínima de 3700 Mn.                                                                            

Capacidad total de carga a tierra de un mínimo de 3.500 Kgs.

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros. Críquet lave de rueda balizas, etc.

Espejos retrovisores exteriores.

Color blanco.

Para montar Caja Paquetera.

MODELO: Tipo FORD 4000 D o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

 RENGLON Nº 7   CAMION CHICO CABINA SIMPLE P/ 1500 Kg. DE CARGA                               CANT: 2 (DOS)              PO: $77.646,35.-
Motor DIESEL, de 2600 cmt3 como mínimo, con una potencia mínima de 80 HP.

Tracción 4 x 2, preferentemente con duales traseras y rodado mínimo delantero de 195 R14, y mínimo trasero de 5,00 R12-

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 4800 Mm. Ancho mínimo de1700 Mm. Alto mínimo de 1900 Mm. Distancia mínima entre ejes de 2400 Mm.

Dimensiones caja,  largo mínimo de 1800 Mm.  Ancho mínimo de 1600 Mm. Alto mínimo de 350 Mm.                                       

Capacidad de carga mínima de 1500 Kg.

Cabina con cinturones de seguridad y apoya cabezas para un mínimo de tres pasajeros incluido el chofer. Cubrealfonmbras de goma

Ruedas de auxilio, llave de tuercas y criquet

Espejos retrovisores exteriores.

Color blanco.
MODELO: Tipo KIA K 2700 o similar

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 8: CAMIONETA PICK UP CABINA SIMPLE   CANT: 1 (UNO)   PO: $72.152,50.- 
Motor DIESEL o diesel turbo alimentado, de 2600 cmt3 como mínimo, con una potencia mínima de 140 HP.

Tracción 4 x 2, con rodado mínimo de 195 R15.

Dirección asistida-

Frenos delanteros a discos y traseros a tambor.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 4800 Mm. Ancho mínimo de1700 Mm. Alto mínimo de 1700 Mm.                                      Distancia mínima entre ejes de 2400 Mm.

Dimensiones caja,  largo mínimo de 1800 Mm. Ancho mínimo de 1300 Mm. Alto mínimo de 350 Mm.                            

Capacidad de carga mínima de 1000 Kg. Cabina con cinturones de seguridad y apoya cabezas para sus pasajeros. Cubre alfombras de goma, rueda de auxilio y herramientas para su recambio.

Espejos retrovisores exteriores.

Color blanco.
MODELO: Tipo Pick Up S 10  o similar
GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 9: PICK UP CHICA CABINA SIMPLE                 CANT: 2(DOS)         PO: $43.700.- 
Motor DIESEL, de 1800 cmt3 como mínimo, con una potencia mínima de 60 HP. Tracción 4 x 2, con rodado mínimo de 195 R15.

Dirección asistida-

Frenos delanteros a discos y traseros a tambor.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 4000 Mm. Ancho mínimo de1600 Mm. Alto mínimo de 1400 Mm.                                  Distancia mínima entre ejes de 2400 Mm.

Compartimiento de carga, con un mínimo de 430 Lts.

Carga útil de un mínimo de 650 Kg.                             

Rueda de auxilio, herramientas para su recambio, cubre alfombras de goma                              
Cabina con cinturones de seguridad y apoya cabezas para sus pasajeros.

Espejos retrovisores exteriores.
Color blanco.

MODELO: Tipo VW SAVEIRO 1.9 LSDo similar

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 10: FURGON UTILITARIO CHICO        CANT: 3(TRES)         PO: $44.669.- 
Motor DIESEL de 1450 cmt3 como mínimo, con una potencia mínima de 60 HP. Los motores diesel podrán ser solo aspirados o turbo asistidos.

Tracción delantera 4 x 2 y rodado mínimo de 165 x 70 x 14.

Dirección asistida.-

Frenos asistidos, siendo los delanteros a disco y los traseros a tambor.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 4000 Mm. Ancho mínimo de1600 Mm. Alto mínimo de 1750 Mm.

Volumen de carga, un mínimo de 2700 mts3                                       

Capacidad de carga mínima de 550 Kg.

Portón de carga trasero y lateral corredizo.

Con divisorio de caja a cabina. y  cubre alfombra de goma en cabina
Cubierta de auxilio, llave de tuercas y criquet.

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros.

Espejos retrovisores exteriores.

Color blanco.

MODELO: Tipo KANGOO 2 EXPRESS. Una puerta lateral 2 traseras. 1,5 D o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLÓN Nº 11: FURGON UTILITARIO PEQUEÑO               CANT: 5(CINCO)         PO: $38.000.-
Motor NAFTERO con equipo de GNC o DIESEL, de 1200 cm3 como mínimo en nafteros y de 1450 cm3 como mínimo en diesel, con una potencia mínima de 60 HP, para ambos casos. Los motores diesel podrán ser solo aspirados o turbo asistidos.

Tracción delantera 4 x 2 y rodado mínimo de 165 x 70 x 13.

Dirección a cremallera o asistida

Transmisión mecánica de cinco marchas y marcha atrás

Frenos asistidos, siendo los delanteros a disco y los traseros a tambor.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 4000 Mm. Ancho mínimo de1600 Mm. Alto mínimo de 1750 Mm.                                 

Volumen de carga, un mínimo de 2700 m3                                         

Capacidad de carga mínima de 550 Kg.

Portón de carga trasero.

Con divisorio de caja a cabina. Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros y  cubre alfombra de goma en cabina
Cubierta de auxilio, llave de tuercas y criquet.
Espejos retrovisores exteriores. Color blanco.

MODELO: Tipo FIORENO 1.3 o similar.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 50.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 12: EQUIPO DESOBSTRUCTOR.    CANT: 1 (UNO)                             PO: $299.250.- 
OSSE requiere la adquisición de un equipo desobstructor montado en el chasis de un camión provisto por OSSE. La cotización deberá incluir los costos de montaje y prueba de funcionamiento.
El equipo desobstructor deberá contar con:

ESTRUCTURAS – GENERALIDADES

Deposito de agua de formato cilindrico, construido en chapa de acero f20, en espesor general 3/16”, con el siguiente detalle:
_ dos rompeolas
_ tres bocas pasa hombre ø500
_ boca de carga superior con respiradero
_ drenaje inferior ø 2 ½”
_ carga inferior por hidrante con acoples normalizados
_ visor nivel de columna en parte trasera
_ conexión para estanque auxiliar de agua
_ sistema de carga por hidrante con conexión tipo incendio normalizadas, ubicada en lado derecho de deposito, con valvula de retencion incorporada.
_ dimensiones principales:
_ largo: 3000mm   diámetro: 1670mm
integramente soldado por sistema semiautomático mig – mag. montado sobre bastidor estructural,  accesorios de carrozado
_ cajoneras, ubicadas a ambos laterales del deposito de agua, con puertas
autocompensadas y cerraduras con llave.
 DESOBSTRUCTOR

 ENERGIZACION

_ Caja de transferencia de 200 hp.  transmision: polea y correas dentadas
BOMBA DESOBSTRUCTORA

_ Tipo de tres pisotnes, tipo embolo buzo, mando rotativo a traves de eje  cigüeñal en baño de aceite.

 PRESTACIONES :

o caudal normal de trabajo : 132.5 lts/min.
o caudal maximo : 152 lts/min.
o presion normal de trabajo : 140.6 kg/cm²
o presion maxima : 145 kg/cm²
o potencia normal absorvida : 43 hp
o control de presion: valvula incorporada
_ sistema de proteccion : valvula de control automatico de maxima presion  hidraulica (agua).
 MANGUERA DESOBSTRUCTORA:

_ ESPECIFICACION: ESPECIAL DESOBSTRUCCION, PARKER – DAYCO – U.S.A.

_ øi. : 3/4" (19,05 mm)
_ øe. : 29,1 mm
_ radio min. curv. : 90 mm
_ peso : 0,43 kg/mt
_ cant. de tramos : 1
_ largo tramo : 150 mt.
_ terminales : normalizados abrochados.
Tipo ø cañeria material posterior anterior cant:
· penetradora 150/300 acero 15º ---- 1
· penetradora 300/800 acero 35º ---- 1
· desobstructora 150/300 acero 15º 20º 1
· desobstructora 300/800 acero 35º 20º 1
· limpiadora 150/300 acero 15º ---- 1
· limpiadora 300/800 acero 35º ---- 1
 CARRETE MANGA DESOBSTRUCTORA : De ubicación trasera, construido en chapa de acero, espesor general 1/4" (6,35 mm) con las siguientes dimensiones :
ø Tambor : 700 mm
ø Total : 1050 mm
Ancho : 400 mm
Capacidad : 180 mts. Manguera øi 3/4" interior
Eje de rotación con rodamientos oscilantes en caja de acero blindada y lubricada.  Giro del carrete por motor orbital oleohidraulico con transmisión a cadena.  Bastidor de soporte de rebatimiento lateral derecho, con giro de 180º. Dispositivo devanador a rodillos, de accionamiento manual.

 MANGA AUXILIAR : Manga auxiliar para lavado y tareas de apoyo con el siguiente detalle:
_ Manguera : sae 100 r1 øi : 1/2" (12,7 mm)
_ Largo : 15 mts. acoples : normalizados
_ Lanza de lavado : con gatillo protegido y acoplamiento giratorio; presion de trabajo regulada a 70 kg/ cm²
_ Alojamiento para manguera, tipo canasto arrllador
 TABLERO DE COMANDO Y CONTROL

Ubicado sobre bastidor del carrete principal, a la vista y alcance del operador, y con los siguientes elementos montados:

_ comando acelerador motor.
_ instrumental del motor, cuentavueltas, cuentahoras
_ conjunto fusibles electricos
_ llave de luces, instrumentos, balizado, trabajo.
_ tomacorriente para luces portatiles
_ llave esferica comando agua manga desobstructora
_ llave esferica comando agua manga auxiliar
_ valvula oleohidraulica comando giro carrete
_ valvulas oleohidraulicas reguladoras velocidad carrete
_ manometro control presion agua.
_ cuenta metros electronico
 ALIMENTACION BOMBA DESOBSTRUCTORA:

_ Cañeria y accesorios en hierro galvanizado øi : 2 1/2" (63,5 mm) aprobado por o.s.n.
_ Filtro de malla (0,2 mm) en carcaza de aluminio.
SISTEMA HIDRAULICO GENERAL

 DEPOSITO FLUIDO OLEOHIDRAULICO:

_ Tipo: monocasco construido en chapa de acero soldada.
_ ubicacion: lateral adosado a cajonera lateral
_ capacidad: 30 lts.
_ carga : boca de carga con tapa a rosca y filtro respiradero.
_ drenaje : tapa drenaje inferior ø 1" - llave esferica ø 3/4".
_ salida: salida inferior ø 3/4" con rebasadero
_ retorno : conexion retorno ø 3/4".
_ limpieza : tapas superiores desmontables.
_ nivel : control nivel con termometro incorporado.
 ALIMENTACION BOMBA OLEOHIDRAULICA:

_ Cañerias y accesorios en hierro galvanizado øi. 1 1/2" (38 mm).
_ Filtro de aspiracion magneto mecanico con malla filtrante, en carcaza de aluminio.
OTROS COMPONENTES OLEOHIDRAULICOS

_ Cañerias de interconexion en tubo de acero sin costura, mangueras sae 100 r2 y conexiones normalizadas jic 37º.
_ Motor orbital 200 cc para carrete manga principal.
_ Bomba a engranajes 8cm³/rev. para sistema hidraulico de carrete.
SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA ELECTRICO GENERAL 12 / 24 V SEGUN CAMION BASE. LUCES Y BALIZADO / ACCESORIOS:

_ cortacorriente general
_ luces normales de transito
_ balizado trasero
_ fusibles proteccion general e individual
_ luces de instrumental
_ tomacorrientes para luces portátiles
_ luz de trabajo trasera ubicada en parte superior del deposito
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

TRATAMIENTO DE PROTECCION Y ACABADO PARA TODA SUPERFICIE NO ZINCADA, CROMADA O INOXIDABLE :

_ limpieza, desoxidado, fosfatizado y pasivado de superficies.
_ aplicacion de antioxido al cromato de estroncio.
_ aplicacion de dos manos de acabado con esmalte poliuretanico.
_ tratamiento especial en interior de deposito de agua, con antioxido al cromato de zinc y recubrimiento de compuesto epoxidico semielastico.

DETALLE CONDENSADO DE COMPONENTES Y ACCESORIOS NORMALES CON EL EQUIPO

_ cajoneras laterales.
_ cabinado de central energetica
_ bomba oleohidraulica , y sistema oleohidraulico completo
_ bomba desobstructora fmc lo 614 sc
_ manga desobstructora con carrete, devanador manual y toberas
_ manga auxiliar con carrete y lanza
_ tablero de control y comando
_ manual de operacion, mantenimiento y repuestos.
 DETALLE DE ACCESORIOS ADICIONALES

_ carrete auxiliar con 70mts. de manguera ø1/2”
_ accionamiento hidráulico de carrete auxiliar.
_ toberas especiales
_ hidrante con llave ø 2 1/2"
_ manga tipo incendio ø 2 1/2".
_ luz de balizado portatil con soporte
_ luz de trabajo portatil con soporte.
_ canalizador modular boca / fondo de camara.
MODELO TIPO SCORZA D. S. 6000 C

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 3000 HORAS CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

RENGLON Nº 13 : EQUIPO DESOBSTRUCTOR/SUCCIONADOR. CANT: 1 (UNO) PO: $567.862,50 
OSSE requiere la adquisición de un equipo desobstructor-succionador montado en el chasis provisto por OSSE. La cotización deberá incluir los costos de montaje y prueba de funcionamiento.
El equipo desobstructor-succionador deberá contar con:

ENERGIZACION: Energizado por motor auxiliar y por toma de fuerza lateral en caja de velocidad
TRANSMISION DE ENERGIA: Soplador de vacío o compresor centrifugo (turbina), conectado a la salida del embrague centrifugo del motor auxiliar.



ELEMENTOS DE TRANSMISION




MOTOR AUXILIAR: Motor diesel, con una potencia minima de140 HP  

TOMA DE FUERZA LATERAL: Marca Ter o Feq reforzada, con salida pasra cardan. Capacidad toma de potencia de 90 HP.Relación toma de   fuerza: 1:1.


ASPIRACION.





Bomba de vacío de desplazamiento positivo o compresor centrifugo (turbina).


Caudal minimo de 2900 CFM con un vacío minimo de 15"Hg


Control de vacio: dos válvulas de alivio vacio maximo. 
Obturación automatica por llenado con sistema de flotante.





DEPOSITO DE CARGA








Volumen util no inferior a 7000 Lts.  En materiales no inferiores a chapa acero F 24 , con espesor general de 1/4"( 6,35mm) , refuerzos estructurales con marcos perimetrales en parte trasera, puerta descarga de posición trasera y ancho total, sello perimetral de caucho. Cierre automatico y apertura con cilindro hidráulico. Descarga por angulación trasera con cilindro telescopico delantero. Limpieza con sistema integrado de lavado interior por agua a alta presión. 
MANGA DE ASPIRACION




                                                       Torre de succión delantera: cabezal soporte manga de succión ubicada en parte central superior del deposito de carga, montada sobre aro giratorio estanco con accionamiento por cilindro hidráulico con giro de 180º, brazo articulado de movimiento vertical y prolongación telescopica con accionamiento por cilindros hidráulicos.
DESOBSTRUCCION








Bomba oleohidráulica tandem a paleta (principal y secundaria).



Bomba principal: Presión de trabajo de 150 kg/cm², Presión maxima de 210 kg/cm², Caudal normal de 240 lts/min.  Potencia a consumir de 85 HP


Bomba secundaria: Presión de trabajo de 150 kg/cm². Presión maxima de 210 kg/cm².                            Caudal normal de 21,2 lts/min. Potencia a consumir de 10 HP





BOMBA DESOBSTRUCTORA






Tipo: alternativa, reciproca, monocilindrica, monovastago de movimiento lineal, con motor actuador oleohidráulico de configuración gemela y sistema secuencial automatico oleohidráulico.   Prestaciones: Caudal normal de trabajo 240 lts/min. 


Presion normal de trabajo:140 kg/cm²     Presión maxima: 190 kg/cm²


Comandos de conexión/desconexion por piloto electrohidraulico de control remoto. Proteccion con válvula de control automatica de presión.







MANGA DE ASPIRACIÓN: 









MANGUERA : Diámetro interior de 203 Mn. (8”), y tubos de prolongación y abrazaderas de acople rápido

CARRETE MANGA DESOBSTRUCTORA





Montada en el frente del camion, orientable en abanico de 1870º, construido en chapa de acero con espesor general de ¼” (6,35mm), con las siguientes dimensiones: Diámetro tambor 700 mm, diámetro total 1100mm,ancho 400 mm, capacidad 180 mts. De manguera de diámetro exterior de 37,5 mm.  Eje de rotación con rodamientos estancos. Giro del carrete por motor orbital oleohidráulico con transmisión a cadena.

DEPOSITO  DE AGUA Y CIRCUITO ALIMENTACION


Deposito de agua: Construcción modular intercambiable instalada a lo largo y a los lados del deposito de carga y totalmente independiente de este. Integramente construido en chapa de acero; con las siguientes caracteristicas técnicas:  Capacidad total minima de 4000 Lts.

Carga por tapa superior con filtro malla o conexión para hidrante de diámetro 2 ½”    con acople. Drenaje por modulo inferior de diámetro 2” (50,8mm).Salidas e interconexiones inferiores de diámetro de 4” (101,6 mm) para   alimentación de bomba desobstructora.  Columna transparente para control de nivel de liquido.

ALIMENTACION BOMBA DESOBSTRUCTORA

Cañería en manguera R4 con diámetro interno de 2 ½ “ (63,5 mm) y accesorios en Hº  Gº.


Válvula esferica de diámetro de 2 ½ “ (63,5 mm).


Filtro de malla (0,2 mm) en carcaza de aluminio.

SISTEMA OLEOHIDRAULICO GENERAL





DEPOSITO:







Construccion en chapa de acero con un espesor general dee 3/16” (4,76 mm), con rompeolas incorporado y bocas de inspección y limpieza, bocas de carga con respiradero, boca de drenaje, boca de salida y retorno y visor de nivel con termómetro incorporado.







CIRCUITO AUXILIAR OLEOHIDRAULICO  / NEUMATICO




Cañería y accesorios en hierro galvanizado de diámetro 2 ½” (63,5 mm).



Filtro de aspiración magneto mecanico con malla filtrante, en cuerpo de aluminio.
Conjunto de electrovalvulas oleohidráulicas de control remoto para las siguientes funciones:



Posicionamiento angular carrete manga desobstructora.


Giro carrete manga desobstructora.





Extensión manga succionadora.



Elevación/descenso manga succionadora.




Posicionamiento angular manga succionadora.




Angulación depósito de carga.




Apertura puerta trasera depósito de carga.




Apertura/cierre válvula potenciadota de succión.




Comando acelerador/estabilizador electrónico motor camión.

 Conjunto de electrovalvulas neumaticas de contro remoto para las siguientes funciones:                                                                                                                                   Apertura/cierre válvula esferica lavado interior deposito carga.



COMPONENTES ACTUADORES OLEOHIDRAULICOS




Motor giro carretel principal.






Cilindro posición angular torre manga succión.



Cilindro gemelos elevación brazo pluma.



Cilindro extensión brazo pluma.




Cilindro cierre puerta depósito. 




Cilindro angulacion deposito carga.



COMANDOS




Comandos en cabina: Acople/desacople toma de fuerza (neumatico).  Acople/desacople caja de transferencia (neumatico).

Comandos en tablero anexo carrete principal: Activación bomba desobstructora. Habilitación desobstrucción.  Giro, regulación velocidad, bloqueo y liberación manga desobstructora. Instrumental control presión agua y RPM motor.Acelerador de motor auxiliar.

COMANDOS EN TABLERO ANEXO CANASTO DE MANGA AUXILIAR.


 Habilitación manga auxiliar. Regulación de presión manga auxiliar. Base acoplamiento control remoto cautivo.




COMANDOS EN CONTROL REMOTO CAUTIVO CONECTADO A TABLERO ANEXO ACARRETE CANASTO MANGA AUXILIAR: Movimientos brazo pluma succión. Válvula potenciadota succión.




COMANDOS EN CONTROL REMOTO CAUTIVO CONECTADO A TOMA LATERAL IZQUIERDA EQUIPO: Angulación y apertura puerta depósito carga. Habilitación lavado depósito carga. SISTEMA ELECTRICO





Circuito electrico general 12/24 volt, según camion base. Luces reglamentarias y normales de transito.  Luces de operación nocturna anexas a pluma.   Balizado superior trasero doble y delantero simple de tipo destellante giratorio.  Protección con corta corriente general y fusibles.

FALDONES/CAJONERAS/ PERIMETRALES Y PARAGOLPES.

Faldones-cajoneras perimetrales a ambos lados de la unidad bajo nivel de chasis, aptas para guardar accesorios, con puertas autocompensadas y cewrraduras con llave. Paragolpe trasero rebatible para lograr las funciones operativas y reglamentarias.



ELEMENTOS A PROVEER CON EL EQUIPO







DETALLE



                    CANTIDAD

 Segmentos prolongadores succión 700/1500 mm.                                   4


 Segmentos prolongadores succión 2000 mm.        


  2


 Tobera abridora chica. 





  2


 Tobera abridora grande. 





  2


 Tobera desobstructora chica.


                               2


 Tobera desobstructora grande.




   2


 Tobera limpiadora chica. 





   2


 Tobera limpiadora grande.




   2


 Control remoto con cable de 10 mts.



   1


Llave especifica ajuste estopado carrete.


                 1

Juego de llaves fijas de boca para cambio de toberas.


    1



MODELO: TIPO SCORZA S. D. S. 7/4-C/R-M o similar.
GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO O 3000 HORAS CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

   RENGLON Nº14 : TANQUE DE 10000 LTS. P/AGUA.    CANT: 1 (UNO)            PO: $45.000.-
OSSE requiere la adquisición de un tanque cisterna para agua potable, con capacidad para 10.000 Lts. y bomba elevadora accionada por toma de transferencia. La cotización deberá incluir los costos de montaje y prueba de funcionamiento de la bomba.

Tanque para agua potable:

Será de formato cilíndrico.

Construido en chapa de acero inoxidable.

Con tres rompeolas como minimo.

Tres bocas pasa hombre de diámetro de 500 mm.

Boca de carga superior con respiradero.

Drenaje inferior de 2 ½ “.

Carga inferior por hidrante con acople normalizado.

Visor nivel de columna en parte trasera.

Tratado el interior para el transporte de agua potable para consumo humano.

Montado sobre bastidor estructural.

Accesorios de carrozado:

Cajoneras ubicadas a ambos lados del tanque de agua, con puertas autocompensadas y cerraduras con llave.

Bomba elevadora de agua

Se deberá contemplar un equipo de bomba hidráulica para un caudal 2500 m3/h a 25 mca , equipado con caja de transferencia al motor del camión. Se ubicará lateralmente sobre el lado derecho, deberá contar comandos, válvulas de cierre y manguera de 50 mts de largo 32 mm. 

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 1 AÑO CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

ALTERNATIVAS DE COTIZACION PARA EQUIPOS
   Renglón nº 3 + 13: CAMION Y EQUIPO DESOBSTRUCTOR/SUCCIONADOR   

   CANT: 1 (UNO)            PO: $ 852.862,50.-
OSSE requiere la adquisición de un camión con equipo desobstructor-succionador montado en el chasis.

El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 5800 cmt3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 210 HP.    Tracción 6 x 2 y rodado 275 – 80R – 22.5.  Doble eje trasero, uno motriz. Dirección hidráulica integral.  Frenos neumáticos, con circuitos independientes, a tambor en eje delanteros y en eje traseros, de estacionamiento sobre eje trasero, a resorte, con comando manual.

Dimensiones exteriores, largo mínimo de 84100 Mm. Ancho mínimo de 2400 Mm.                                       Despeje del suelo, delantero mínimo de 250 Mn.  Despeje del suelo, trasero mínimo de 250 Mn.

Distancia entre ejes, mínima de 4300 Mn.

Distancia libre de cabina a eje trasero, mínimo de 3600 Mn.                                                                                

Capacidad total de carga a tierra de un mínima de 24 Tn..

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros.

Espejos retrovisores exteriores.  Color blanco.

El equipo desobstructor-succionador deberá contar con:





ENERGIZACION: Energizado por motor auxiliar y por toma de fuerza lateral en caja de velocidad.


TRANSMISION DE ENERGIA: Soplador de vacío o compresor centrifugo (turbina), conectado a la salida del embrague centrifugo del motor auxiliar.







ELEMENTOS DE TRANSMISION




MOTOR AUXILIAR:   Motor diesel, con una potencia mínima de 140 HP  

TOMA DE FUERZA LATERAL: Marca Ter o Feq reforzada, con salida para cardan. Capacidad toma de potencia de 90 HP de mínima. Relación toma de fuerza: ASPIRACION: Bomba de vacío de desplazamiento positivo o compresor centrífugo (turbina). Caudal mínimo de 2900 CFM con un vacío mínimo de 15"Hg.


Control de vació: dos válvulas de alivio vació máximo






Obturación automática por llenado con sistema de flotante.





DEPOSITO DE CARGA: Volumen útil no inferior a 7000 Lts. En materiales no inferiores a chapa acero F 24, con espesor general de 1/4"(6,35mm), refuerzos estructurales con marcos perimetrales en parte trasera, puerta descarga de posición trasera y ancho total, sello perimetral de caucho. Cierre automático y apertura con cilindro hidráulico. Descarga por angulación trasera con cilindro telescopico delantero. Limpieza con sistema integrado de lavado interior por agua a alta presión. 

MANGA DE ASPIRACION:  Torre de succión delantera: cabezal soporte manga de succión ubicada en parte central superior del deposito de carga, montada sobre aro giratorio estanco con accionamiento por cilindro hidráulico con giro de 180º, brazo articulado de movimiento vertical y prolongación telescopica con accionamiento por cilindros hidráulicos.
DESOBSTRUCCION: Bomba oleohidráulica tandem a paleta (principal y secundaria). Bomba principal: Presión de trabajo de 150 kg/cm² Presión máxima de 210 kg/cm² Caudal normal de 240 lts/min. Potencia a consumir de 85 HP


Bomba secundaria: Presión de trabajo de 150 kg/cm²
 Presión máxima de 210 kg/cm²
                          Caudal normal de 21,2 lts/min. Potencia a consumir de 10 HP







BOMBA DESOBSTRUCTORA:  Tipo: alternativa, reciproca, monocilindrica, monovastago de movimiento lineal, con motor actuador oleohidráulico de configuración gemela y sistema secuencial automático oleohidráulico.      

Prestaciones: Caudal normal de trabajo 240 lts/min. Presión normal de trabajo:
140 kg/cm²     Presión máxima: 190 kg/cm² Comandos de conexión/desconexión por piloto electrohidráulico de control remoto. Protección con válvula de control automática de presión.




MANGA DE ASPIRACIÓN: MANGUERA: Diámetro interior de 203 Mn. (8”), y tubos de prolongación y abrazaderas de acople rápido



CARRETE MANGA DESOBSTRUCTORA: Montada en el frente del camión, orientable en abanico de 180º, construido en chapa de acero con espesor general de ¼” (6,35mm), con las siguientes dimensiones: Diámetro tambor 700 mm, diámetro total 1100mm, ancho 400 mm, capacidad 180 mts. De manguera de diámetro exterior de 37,5 mm.

Eje de rotación con rodamientos estancos. Giro del carrete por motor orbital oleohidráulico con transmisión a cadena.

DEPOSITO  DE AGUA Y CIRCUITO ALIMENTACION: Deposito de agua: Construcción modular intercambiable instalada a lo largo y a los lados del depósito de carga y totalmente independiente de este. Íntegramente construido en chapa de acero;  con las siguientes características técnicas: Capacidad total mínima de 4000 Lts.   Carga por tapa superior con filtro malla o conexión para hidrante   de diámetro 2 ½”    con acople.  Drenaje por modulo inferior de diámetro 2” (50,8mm). Salidas e interconexiones inferiores de diámetro de 4” (101,6 mm)  para  alimentación de bomba desobstructora.

Columna transparente para control de nivel de líquido.

ALIMENTACION BOMBA DESOBSTRUCTORA

Cañería en manguera R4 con diámetro interno de 2 ½ “ (63,5 mm) y accesorios en HºGº. Válvula esférica de diámetro de 2 ½ “ (63,5 mm). Filtro de malla (0,2 mm) en carcaza de aluminio.



SISTEMA OLEOHIDRAULICO GENERAL





DEPOSITO: Construcción en chapa de acero con un espesor general de 3/16” (4,76 mm), con rompeolas incorporado y bocas de inspección y limpieza, bocas de carga con respiradero, boca de drenaje, boca de salida y retorno y visor de nivel con termómetro incorporado.




CIRCUITO AUXILIAR OLEOHIDRAULICO  / NEUMATICO: Cañería y accesorios en hierro galvanizado de diámetro 2 ½” (63,5 mm).



Filtro de aspiración magneto mecánico con malla filtrante, en cuerpo de aluminio.
Conjunto de electrovalvulas oleohidráulicas de control remoto para las siguientes funciones:

Posicionamiento angular carrete manga desobstructora.


Giro carrete manga desobstructora.





Extensión manga succionadora.



Elevación/descenso manga succionadora.




Posicionamiento angular manga succionadora.




Angulación depósito de carga.




Apertura puerta trasera depósito de carga.




Apertura/cierre válvula potenciadota de succión.




Comando acelerador/estabilizador electrónico motor camión.

 Conjunto de electrovalvulas neumáticas de control remoto para las siguientes funciones:                                                                                                                                   Apertura/cierre válvula esférica lavado interior deposito carga.



COMPONENTES ACTUADORES OLEOHIDRAULICOS




Motor giro carretel principal.






Cilindro posición angular torre manga succión.



Cilindro gemelos elevación brazo pluma.



Cilindro extensión brazo pluma.




Cilindro cierre puerta depósito. 




Cilindro angulacion depósito carga.



COMANDOS




Comandos en cabina: Acople/desacople toma de fuerza (neumático). 


            Acople/desacople caja de transferencia (neumático).

Comandos en tablero anexo carrete principal:

Activación bomba desobstructora.

Habilitación desobstrucción.

Giro, regulación velocidad, bloqueo y liberación manga  esobstructora.

Instrumental control presión agua y RPM motor.


Acelerador de motor auxiliar.

COMANDOS EN TABLERO ANEXO CANASTO DE MANGA AUXILIAR.



                Habilitación manga auxiliar.




                Regulación de presión manga auxiliar.




                Base acoplamiento control remoto cautivo.




COMANDOS EN CONTROL REMOTO CAUTIVO CONECTADO A TABLERO ANEXO ACARRETE CANASTO MANGA AUXILIAR:




                Movimientos brazo pluma succión.




                Válvula potenciadota succión.




COMANDOS EN CONTROL REMOTO CAUTIVO CONECTADO A TOMA LATERAL IZQUIERDA EQUIPO: Angulación y apertura puerta depósito carga.


                 Habilitación lavado depósito carga. 




SISTEMA ELECTRICO: Circuito eléctrico general 12/24 Vol., según camión base.
 Luces reglamentarias y normales de transito.  Luces de operación nocturna anexas a pluma.  Balizado superior trasero doble y delantero simple de tipo destellante giratorio.  Protección con corta corriente general y fusibles.

FALDONES/CAJONERAS/ PERIMETRALES Y PARAGOLPES.

Faldones-cajoneras perimetrales a ambos lados de la unidad bajo nivel de chasis, aptas para guardar accesorios, con puertas autocompensadas y cerraduras con llave. 

Paragolpe trasero rebatible para lograr las funciones operativas y reglamentarias.


ELEMENTOS A PROVEER CON EL EQUIPO







DETALLE



                     CANTIDAD

 Segmentos prolongadores succión 700/1500 mm.                                   4


 Segmentos prolongadores succión 2000 mm.        


  2


 Tobera abridora chica. 





   2


 Tobera abridora grande. 





   2


 Tobera desobstructora chica.




   2


 Tobera desobstructora grande.




    2


 Tobera limpiadora chica. 




                  2


 Tobera limpiadora grande.




    2


 Control remoto con cable de 10 mts.



    1


Llave especifica ajuste estopado carrete.


                   1

Juego de llaves fijas de boca para cambio de toberas.

GARANTÍA TECNICA: MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM PARA EL CAMION. PARA EL EQUIPO  MININA DE 1 AÑO O 3000 HORAS CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

    1

  Renglón  nª4 y 12: CAMION C/EQUIPO HIDROJET     CANT: 1 (UNO)             PO: $533.250.-
OSSE requiere la adquisición de un camión con equipo desobstructor montado en el chasis.

El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 5800 cm3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 210 HP. 

Tracción delantera 4 x 2 y rodado 275 – 80R – 22.5.  Dirección hidráulica integral

Frenos neumáticos, con circuitos independientes, a tambor en eje delanteros y en eje traseros, de estacionamiento sobre eje trasero, a resorte, con comando manual.

Dimensiones exteriores,  largo mínimo de 7500 mm. Ancho mínimo de 2400 mm.                                         Despeje del suelo, delantero mínimo de 250 mm. Despeje del suelo, trasero mínimo de 250 mn.

Distancia entre ejes, mínima de 4100 mm

Distancia libre de cabina a eje trasero, mínimo de 3300 mn.                                                                          

Capacidad total de carga a tierra de un mínima de 16 Tn..

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros.

Espejos retrovisores exteriores.

Con rueda de auxilio y herramientas para su recambio 

Color blanco.

El equipo desobstructor deberá contar con:
 ESTRUCTURAS – GENERALIDADES

Deposito de agua de formato cilíndrico, construido en chapa de acero f20, en espesor general 3/16”, con el siguiente detalle:

_ Dos rompeolas

_ Tres bocas pasa hombre ø500

_ Boca de carga superior con respiradero

_ Drenaje inferior ø 2 ½”

_ Carga inferior por hidrante con acoples normalizados

_ Visor nivel de columna en parte trasera

_ Conexión para estanque auxiliar de agua

_ Sistema de carga por hidrante con conexión tipo incendio normalizadas, ubicada en lado

    derecho de depósito, con válvula de retención incorporada.

_ Dimensiones principales: _ largo: 3000mm _ diámetro: 1670mm

_El tanque debe ser íntegramente soldado por sistema semiautomático mig – mag. montado sobre bastidor estructural.
 ACCESORIOS DE CARROZADO: Cajoneras, ubicadas a ambos laterales del depósito de agua, con puertas autocompensadas y cerraduras con llave.
DESOBSTRUCTOR  
 ENERGIZACION: caja de transferencia de 200 hp.

 TRANSMISION: polea y correas dentadas

BOMBA DESOBSTRUCTORA: tipo de tres pistones, tipo embolo buzo, mando rotativo a través de eje cigüeñal en baño de aceite.

PRESTACIONES DE LA BOMBA:

· Caudal normal de trabajo : 132.5 lts/min.

· Caudal Maximo : 152 lts/min.

· Presión normal de trabajo : 140.6 kg/cm²

· Presión máxima : 145 kg/cm²

· potencia normal absorbida : 43 hp

· control de presión: válvula incorporada

· Sistema de protección : válvula de control automático de máxima presión hidráulica (agua).

 MANGUERA DESOBSTRUCTORA:

· Especificacion: especial desobstruccion, parker – dayco – u.s.a.

· øi. : 3/4" (19,05 mm)

· øe. : 29,1 mm

· Radio min. curv. : 90 mm

· Peso : 0,43 kg/mt

· Cant. de tramos : 1

· Largo tramo : 150 mt.

· Terminales : normalizados abrochados.

TIPO Ø CAÑERIA MATERIAL POSTERIOR ANTERIOR CANT.

· penetradora 150/300 acero 15º ---- 1

· penetradora 300/800 acero 35º ---- 1

· desobstructora 150/300 acero 15º 20º 1

· desobstructora 300/800 acero 35º 20º 1

· limpiadora 150/300 acero 15º ---- 1

· limpiadora 300/800 acero 35º ---- 1

CARRETE MANGA DESOBSTRUCTORA : de ubicación trasera, construido en chapa de acero,

· Espesor general 1/4" (6,35 mm) con las siguientes dimensiones :

· ø tambor : 700 mm

· ø total : 1050 mm

· Ancho : 400 mm

· Capacidad : 180 mts. manguera øi 3/4" interior

· Eje de rotación con rodamientos oscilantes en caja de acero blindada y lubricada.

· Giro del carrete por motor orbital oleohidraulico con transmisión a cadena.

BASTIDOR DE SOPORTE DE REBATIMIENTO LATERAL DERECHO, CON GIRO DE 180º.

DISPOSITIVO DEVANADOR A RODILLOS, DE ACCIONAMIENTO MANUAL.

MANGA AUXILIAR: manga auxiliar para lavado y tareas de apoyo con el siguiente detalle:

_Manguera : sae 100 r1 øi : 1/2" (12,7 mm)

_ Largo : 15 mts. acoples normalizados

_ lanza de lavado : con gatillo protegido y acoplamiento giratorio; presión de trabajo

    regulada a 70 kg/ cm²

_Alojamiento para manguera, tipo canasto arrollador

Tablero de comando y control

· Ubicado sobre bastidor del carrete principal, a la vista y alcance del operador, y con los

        siguientes elementos montados:

· comando acelerador motor.

· instrumental del motor, cuentavueltas, cuentahoras

· conjunto fusibles eléctricos

· llave de luces, instrumentos, balizado, trabajo.

· tomacorriente para luces portátiles

· llave esférica comando agua manga desobstructora

· llave esférica comando agua manga auxiliar

· válvula oleohidraulica comando giro carrete

· válvulas oleohidraulicas reguladoras velocidad carrete

· manómetro control presión agua.

· cuenta metros electrónico

 ALIMENTACION BOMBA DESOBSTRUCTORA:

· cañeria y accesorios en hierro galvanizado øi : 2 1/2" (63,5 mm) aprobado por o.s.n.

· filtro de malla (0,2 mm) en carcaza de aluminio.

SISTEMA HIDRAULICO GENERAL

 DEPOSITO FLUIDO OLEOHIDRAULICO :

_ tipo : monocasco construido en chapa de acero soldada.

_ ubicacion: lateral adosado a cajonera lateral

_ capacidad: 30 lts.

_ carga : boca de carga con tapa a rosca y filtro respiradero.

_ drenaje : tapa drenaje inferior ø 1" - llave esférica ø 3/4".

_ salida: salida inferior ø 3/4" con rebasadero

_ retorno : conexión retorno ø 3/4".

_ limpieza : tapas superiores desmontables.

_ nivel : control nivel con termómetro incorporado.

 ALIMENTACION BOMBA OLEOHIDRAULICA :

_ cañerías y accesorios en hierro galvanizado øi. 1 1/2" (38 mm).

_ filtro de aspiración magneto mecánico con malla filtrante, en carcaza de aluminio.  Válvulas conexión y otros componentes oleohidraulicos

_ cañerías de interconexión en tubo de acero sin costura, mangueras sae 100 r2 y conexiones normalizadas jic 37º.

_ motor orbital 200 cc para carrete manga principal.

_ bomba a engranajes 8cm³/rev. para sistema hidráulico de carrete.

SISTEMA ELECTRICO

SISTEMA ELECTRICO GENERAL 12 / 24 V SEGUN CAMION BASE.

LUCES Y BALIZADO / ACCESORIOS:

_ cortacorriente general

_ luces normales de transito

_ balizado trasero

_ fusibles protección general e individual

_ luces de instrumental

_ tomacorrientes para luces portátiles

_ luz de trabajo trasera ubicada en parte superior del deposito

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

       Tratamiento de protección y acabado para toda superficie no zincada, cromada o inoxidable:

_ limpieza, desoxidado, fosfatizado y pasivado de superficies.

_ aplicación de antioxido al cromato de estroncio.

_ aplicación de dos manos de acabado con esmalte poliuretanico.

_ tratamiento especial en interior de deposito de agua, con antioxido al cromato de zinc y recubrimiento de compuesto epoxidico semielastico.

DETALLE CONDENSADO DE COMPONENTES Y ACCESORIOS NORMALES CON EL EQUIPO

_ cajoneras laterales.

_ cabinado de central energética

_ bomba oleohidraulica , y sistema oleohidraulico completo

_ bomba desobstructora fmc lo 614 sc

_ manga desobstructora con carrete, devanador manual y toberas

_ manga auxiliar con carrete y lanza

_ tablero de control y comando

_ manual de operación, mantenimiento y repuestos.

 DETALLE DE ACCESORIOS ADICIONALES

_ carrete auxiliar con 70mts. de manguera ø1/2”

_ accionamiento hidráulico de carrete auxiliar.

_ toberas especiales

_ hidrante con llave ø 2 1/2"

_ manga tipo incendio ø 2 1/2".

_ luz de balizado portatil con soporte

_ luz de trabajo portatil con soporte.

_ canalizador modular boca / fondo de cámara.
MODELO: Camión: Tipo Volkswagen 17.220/43 o similar. Equipo:TIPO SCORZA SDS 7/4-C/R-M o similar.
GARANTÍA TECNICA: MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM PARA EL CAMION. PARA EL EQUIPO  MININA DE 1 AÑO O 3000 HORAS CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 

   Renglón nº 5 + 14: CAMION CISTERNA COMPLETO. (Camión c/Tanque y bomba elevadora)      CANT: 1 (UNO)             PO: $263.700.-
OSSE requiere la adquisición de un camión equipado tanque cisterna para agua potable, con capacidad para 10.000 Lts. y bomba elevadora accionada por toma de transferencia.

El camión deberá contar con:

Motor DIESEL de 5000 cm3 como mínimo, turboalimentado, con una potencia mínima de 170 HP.   Tracción delantera 4 x 2 y rodado 11 R – 22.5.  Dirección hidráulica integral   Frenos neumáticos, con circuitos independientes, a tambor en eje delanteros y en eje traseros, de estacionamiento sobre eje trasero, neumático con resorte acumulador.
Dimensiones exteriores, largo mínimo de 7500 Mm. Ancho mínimo de 2300 Mm.                                      Despeje del suelo, delantero mínimo de 240 Mn. Despeje del suelo, trasero mínimo de 220 Mn.

Distancia entre ejes, mínima de 4100 Mn. Capacidad total de carga a tierra de un mínimo de 10 Tn.

Equipado con caja de transferencia y bomba elevadora de agua . 

Con cinturones de seguridad y apoya cabezas para los pasajeros.

Espejos retrovisores exteriores.

Color blanco.  MODELO CAMION: Tipo Volkswagen 13.180 E 111/43 o similar.
Tanque para agua potable:

Será de formato cilíndrico.

Construido en chapa de acero inoxidable.

Con tres rompeolas como mínimo.

Tres bocas pasa hombre de diámetro de 500 mm.

Boca de carga superior con respiradero.

Drenaje inferior de 2 ½ “.

Carga inferior por hidrante con acople normalizado.

Visor nivel de columna en parte trasera.

Tratado el interior para el transporte de agua potable para consumo humano.

Montado sobre bastidor estructural.

Accesorios de carrozado:

Deberá estar provisto con una bomba elevadora de agua para consumo, para un caudal mínimo de 2500 lst/h y 25 mca., con accesorios de cierre, comandos y manguera de 50 mts de largo de diámetro mínimo 1 ½” y carretel y/o soporte de manguera para su transporte. La misma se acoplará a caja de transferencia de camión.

Cajoneras ubicadas a ambos lados del tanque de agua, con puertas autocompensadas y cerraduras con llave.
MODELO: Tipo Volkswagen 13.180 E 111/43 o similar.

GARANTÍA TECNICA: PARA EL TANQUE MININA DE 1 AÑO PARA EL CAMION MININA DE 3 AÑO O 100.000 KM CONTRA TODO DEFECTO DE MATERIALES Y/O FABRICACION, BAJO CONDICIONES NORMALES DE FUNCIONAMIENTO E INSTRUCCIONES DE  OPERACIÓN. 
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